**МФЗ – 850 кв.м**

**СЦЕНА** стандартная 4\*8\*1000 – высота. Есть возможность построения сцены по размерам Заказчика максимальный размер сцены 7\*8\*1000

Есть возможность построения сложной сцены – подиум-язык – максимально 9 метров длинна языка, монтаж/демонтаж (доп.оплата)

Высота сцены может быть 20 см/40 см/ 60 см/ 80 см и – 1 метр стандартная сцена 4 х 8 х1

**LED -** экран 4.8 мм. Разрешение 200х200 pix на м.кв., размер 5.28х3.36 м. Разрешение 1100х700 pix – (доп.оплата)

**ПРОЕКТОР** 8000 люменов

**ЭКРАН** 4, 40 х 5, 80

ЕСЛИ ВМЕСТО ЭКРАНА **БАННЕР**, то параметры такие, по бокам колонны- 4, 40 высота х 5, 80 ширина - размеры нужны для баннера - люверсы сверху с шагом 20 см, в углах люверсы обязательно, прошивка по бокам, снизу карман для трубы -карман диаметр 4 см.

**МЕБЕЛЬ**

Столы - 180 \* 80 – 47 шт

Столы 120\*60 – 15 шт

Столы 80\*80 – 52 шт

Столы-гвоздики диаметр 80 см – 25 шт

Столы круглые диаметр 180 см – 29 шт

Стулья красные мягкие - 600 шт

Сценические подиумы 28 штук - 1м х 2м – плоские на телескопических опорах. Алюминиевая платформа с покрытием из бакелизированной фанеры - можно танцевать в пуантах – 28 шт 2х1м.

**ТЕХНИКА ЗВУК**

AC – EV RX212/75 – 6 шт.

EV X sub – 4 шт.

EV RX112/75 – 4 шт. (monitor)

Микшер: Allen Heath-GL4000 – 40/8/2 – 1 шт.

Усилитель: EV CP3000S – 3 шт.

EV CP4000S – 2 шт.

Процессор: XTA DSP236 – 1 шт. (по штату EV-D45)

Радиомикрофон Shure58 – 4 шт.

**Микшеры** (мобильные) Mackie:

МФЗ – 1 шт.;

**Радиомикрофоны:**

Sennheiser (ручной) – 3 шт.

Sennheiser (гарнитура) – 4 шт.

Shyrs SDx2 (ручной) – 4 шт.

CD/MD TACKAM – 2 шт.

CD/MD TACKAM CD01 – 2 шт

TACKAM MD01 – 1 шт.

Стойки для микрофонов - 10 шт.

**ТЕХНИКА СВЕТ**

Контровая ферма: 4 - color Spot 575 at, 5 - led wash rgbw

Выносная ферма: 4 - led wash rgbw

Ферма по периметру: 2 - scan 1200xt robe, 2 uv прожектора, 1 - зеркальный шар, 32 - PC прожектора 500вт, 5 линзовых прожектора 1 квт, 2 - пушки 1200 квт.

4 спота на контровой ферме Robe colorspot 575 at

5 led wash zoom

Средняя ферма 7 led par rgbwauv

Вынос 4 BSW.

Остальное SVTG и Par64 ламповые

1 световая пушка на балконе 2 эт.

Дым машина для рисунка света 1 шт

Вход – HDMI

**Инсталляционный лазерный** проектор Epson EB-L1715S

• Технология: LCD: 3 × 1.06 " P-Si TFT

• Разрешение: SXGA+ (1400×1050)

• Яркость: 15 000 ANSI lm

• Контрастность: 2 500 000:1

• Лазерный источник света

Основной формат изображения 4:3

Поддержка форматов изображения 16:9 16:10